{
	"IPAD1": "主中心地址?可以使用域名或固定IP。",
	"PORT1": "中心端口?取值范围（1~65535）。",
	"IPAD2": "备份中心地址?可以使用域名或固定IP。",
	"PORT2": "备份中心端口?取值范围（1~65535）。",
	"WorkMode": "工作模式?TCP＝TCP传输模式；UDP＝UDP传输模式。",
	"RetryInt": "重连任务间隔时间?单位秒，重连中心时的等待时间间隔。取值范围（0~65535）。",
	"ReConnCnt": "重连尝试次数?连接不上中心时重新尝试连接中心的次数，该值不能设置过大，否则可能会导致与中心服务断开后要等待很久才能连接上中心。取值范围（0~255）。",
	"RGSTPKT": "注册包?指定所发注册包的数据。",
	"HTBPKT": "心跳包?指定所发心跳包的数据。",
	"HeartPackInt": "心跳包间隔时间?单位秒，当设备没有发送数据时，设备会按时间间隔周期地发送心跳包，取值范围（0~6000）。",
	"SerialBaud": "串口波特率?工作时串口波特率，设置成下位机设备的波特率相一致。",
	"SerialDataBit": "串口数据位?工作时串口数据位，设置成下位机设备的数据位相一致。",
	"SerialStopBit": "串口停止位?工作时串口停止位，设置成下位机设备的停止位相一致。",
	"SerialParity": "串口校验位?工作时串口校验位，设置成下位机设备的校验位相一致。",
	"SerialFlowCntrl": "串口流控制?工作时串口流控制，设置成下位机设备的流控制相一致。",
	"Cache": "离线缓存?掉线期间，串口数据是否缓存，当连上中心后是否发送缓存数据。",
	"DebugLevel": "调试log?是否输出调试信息。",
	"NetworkMode": "网络制式?拨号网络制式选择。",
	"APN": "APN 接入点?如果是用专用APN则要修改成相应的APN接入点，否则不需要修改。",
	"APNUserName": "APN 用户名?若是用专用APN则要修改成相应的用户名，否则不需要修改。",
	"APNPassWord": "APN 密码?若是用专用APN则要修改成相应的密码，否则不需要修改。",
	"Auth": "认证方式?NONE=无认证；PAP=PAP认证；CHAP=CHAP认证；AUTO=自适应。",
	"DNS": "主域名服务器地址?解析域名的服务器，为空则使用运营商分配的DNS。",
	"LANIP": "LAN IP?LAN IP。",
	"NETMASK": "子网掩码?子网掩码。",
	"DHCP": "DHCP?DHCP。",
	"DHCPADDR1": "DHCP起始地址?DHCP起始地址。",
	"DHCPADDR2": "DHCP结束地址?DHCP结束地址。",
	"KALIVE": "在线维持?在线维持功能是否开启。",
	"KALIVEADDR1": "检测地址1?在线维持检测地址1。",
	"KALIVEADDR2": "检测地址2?在线维持检测地址2。",
	"KALIVEADDR3": "检测地址3?在线维持检测地址3。",
	"KALIVEINT": "检测周期?在线维持检测周期。",
	"KALIVETIME": "超时次数?在线维持超时次数。",
	"KALIVEREDIAL": "重拨次数?在线维持重拨次数。",
	"DIALMODE": "拨号模式?选择拨号模式。",
	"ResetTimeInt": "自动重启时间?单位分钟，DTU自动重启时间，达到设置的时间后自动重启DTU。0表示不启用此功能，取值范围（0~4320）",
	"ZCATLOG": "zcat log?是否开启zcat log。",
	"SVER": "版本号?设备软件版本号。",
	"SIMEI": "IMEI?模块IMEI号。",
	"SVENDOR": "运营商?运营商。",
	"SCARD": "SIM卡状态?SIM卡状态。",
	"SCSQ": "信号强度?信号强度。",
	"SNETWORKTYPE": "当前网络类型?当前网络类型。",
	"SWANIP": "WAN IP?WAN IP。",
	"SLANIP": "LAN IP?LAN IP。",
	"SDNS": "DNS?DNS。",
	"SDTU": "中心连接状态?主备中心连接状态。"
}